|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **ТМ-120** | **ТМ-130** | **ТМ-140** |
| Снаряженная масса, т | 9,8 | 11,2 | 11,2 |
| Грузоподъемность | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Коэффициент грузоподъемности | 0,20 | 0,26 | 0,35 |
| Число мест в кабине | 7 | 4 или 7 | 7 |
| Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,22 | 0,20 | 0,22 |
| Максимальная скорость (на плаву), км/ч | 48(4) | 45(4) | 45(4) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 185(250) |
| Удельная мощность, л.с./т | 21,2 | 17,2 | 16,5 |
| База, мм | 3300 | 4125 | 4125 |
| Запас хода, км | 400 | 550 | 550 |
| Габаритные размеры, мм: |
|  Длина | 6650 | 7800 | 7800 |
|  Ширина | 3100 |
|  Высота | 3105 |
| Тип трансмиссии | ГМТ 4-х ступенчатая | ГМТ 6-и ступенчатая |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Колея, мм | 2200 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |