|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | АГРОМАШ 85ТК МЕТАН |
| Тип двигателя | Четырехтактный четырехцилиндровый газовый воздушного охлажденияс турбонаддувом внешним смесеобразованиеми искровым воспламенением |
| Топливо | Компримированный природный газ |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 62,5 (85,0) |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 3500 |
| Габариты, мм(ширина / длина / высота) | 2050 /  4040  / 2710 |
| Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг | 4070 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 2000 |
| Колея по передним/задним колесам, мм | 1400…1700 / 1400…1800 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа | 20,5 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Гидросистема | Раздельно-агрегатная с раздельным приводом гидронасоса |
| Передний мост | Ведущий |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,03…37,5 |
| Объем баллонов, л, не менее | 350 |
| Количество баллонов, шт | 6 |
| Количество газа, куб.м., не менее | 70 |