|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | АГРОМАШ 60ТК МЕТАН |
| Тип двигателя | Четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлажденияс турбонаддувом внешним смесеобразованиеми искровым воспламенением |
| Топливо | Компримированный природный газ |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 44,1 (60) |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 1200 |
| Габариты, мм(ширина / длина / высота) | 1850 /  3740  / 2600 |
| Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг | 3100 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 2000 |
| Колея по передним/задним колесам, мм | 1300…1540 / 1200…1500 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа | 18 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Гидросистема | Раздельно-агрегатная с раздельным приводом гидронасоса |
| Передний мост | Ведущий |
| Диапазон скоростей, км/ч | 2,03…29,9 |
| Объем баллонов, л, не менее | 220 |
| Количество баллонов, шт | 5 |
| Количество газа, куб.м., не менее | 44 |

|  |  |
| --- | --- |
| Item | AGROMASH 60ТК METHANE |
| Engine type | Four-cycle three-cylinder air-cooled gas engine,turbocharged, with carburationspark-ignited |
| Fuel | Compressed natural gas |
| Axles | 4 х 4 |
| Operating power, kW (hp) | 44,1 (60) |
| Rear mounting carrying capacity, kg | 1200 |
| Dimensions, mm(Width / Length / Height) | 1850 / 3740 / 2600 |
| Operating weight (without ballast), kg | 3100 |
| Rate of crankshaft rotation, r/min | 2000 |
| Front/rear wheel tread, mm | 1300…1540 / 1200…1500 |
| Maximum liquid pressure in hydraulic system, MPa | 18 |
| Power steering | Hydrostatic |
| Vehicle wading depth, m | 0,8 |
| Hydraulic system | Remote-cylinder,separate hydraulic pump drive |
| Front axle | Driving |
| Speed range, kmh | 2,03…29,9 |
| Cylinder volume, l | 220 |
| Number of cylinders, pcs | 5 |
| Amount of gas, cub. m | 44 |