|  |  |
| --- | --- |
| **Основные параметры и характеристики** | **Значение** |
| Модель | Агромаш 50ТК |
| Тип трактора | Универсальный колесный |
| Тяговый класс трактора | 0,9 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | Д130 воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 33,1/45 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 |
| Скорость движения при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля и отсутствии буксования, км/ч: | 1,51 — 28,69 |
| Число передач: |  |
| — переднего хода | 8 |
| — заднего хода | 6 |
| Масса трактора, эксплуатационная, без балласта, кг: | 2600 |
| Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг: | 2750 |
| Агротехнический просвет, мм | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| База трактора, мм | 2086 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг | 1200 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме, МПа | 18 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 241 [177] |
| Габаритные размеры , мм |  |
| – ширина (при минимальной колее) | 1660 |
| – длина | 3740 |
| – высота: | 2540 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Principal characteristics** | **Value** |
| Model | Agromash 50ТК |
| Tractor type | Multipurpose, wheeled |
| Drawbar category | 0,9 |
| Axles | 4х4 |
| Engine | D130 four-cycle three-cylinder air-cooled diesel engine |
| Engine service power, kW/hp | 33,1/45 |
| Rate of crankshaft rotation, r/min | 2000 |
| Traverse speed with rated crankshaft rotation without skidding, km/h: | 1,51 – 28,69 |
| Number of gears: |  |
| – forward speed | 8 |
| – backward speed | 6 |
| Operating weight without ballast, kg: | 2600 |
| Operating weight with ballast, kg: | 2750 |
| Agronomic clearance , mm | 510 |
| Road clearance, mm | 390 |
| Vehicle wading depth, m | 0,8 |
| Tractor base, mm | 2086 |
| Rate of rotation PTO shaft, r/min | 540 |
| Bearing power of backward draft hitch, kg | 1200 |
| Maximum liquid pressure in hydraulic system, MPa | 18 |
| Expluatation capacity fuel rate, g/Kw\*h [g/hp\*h] | 241 [177] |
| Exterior dimensions, mm |  |
| - width | 1660 |
| – length | 3740 |
| – height | 2540 |