|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» |
| Тип двигателя | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 22,0 (30,0) |
| Удельный расход топлива г/кВт ч (г/ л.с. ч) | 250 (184) |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кг | 1000 |
| Габариты, мм (ширина / длина / высота) | 1560 /   / 2360 |
| Эксплуатационная масса трактора (без балласта), кг | 2300 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 2000 |
| Колея по передним/задним колесам, мм | 1300…1540 /1200…1500 |
| Наименьший радиус поворота, мм | 3500 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Агротехнический просвет (по тормозным рукавам заднего моста), мм | 525 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме, Мпа | 17,5 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Гидросистема | Раздельно-агрегатная с раздельным приводом гидронасоса |
| Передний мост | Ведущий |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,5…29,9 |
| Защитная конструкция | Дуга безопасности |

|  |  |
| --- | --- |
| Item | AGROMASH 30ТК “Cabriolet” |
| Engine type | Four-cycle two-cylinder air-cooled diesel engine D120 |
| Axles | 4 х 4 |
| Operating power, kW (hp) | 22,0 (30,0) |
| Specific fuel consumption g/kW h (g/ hp h) | 250 (184) |
| Rear mounting carrying capacity, kg | 1000 |
| Dimensions, mm (Width / Length / Height) | 1560 / / 2360 |
| Operating weight (without ballast), kg | 2300 |
| Rate of crankshaft rotation, r/min | 2000 |
| Front/rear wheel tread, mm | 1300…1540 /1200…1500 |
| Minimum turning circle, mm | 3500 |
| Road clearance, mm | 310 |
| Agrotechnical clearance (by rear axle brake hoses), mm | 525 |
| Maximum liquid pressure in hydraulic system, MPa | 17,5 |
| Power steering | Hydrostatic |
| Vehicle wading depth, m | 0,8 |
| Hydraulic system | Remote-cylinder,separate hydraulic pump drive |
| Front axle | Driving |
| Speed range, kmh | 1,5…29,9 |
| Protective device | Safety arch |