|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **АГРОМАШ 30СШ** | **АГРОМАШ 50СШ** |
| Тип трактора | Самоходное шасси, универсальное, колесное | Самоходное шасси, универсальное, колесное |
| Двигатель | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый дизель | Д130 воздушного охлаждения четырехтактный трехцилиндровый дизель |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 22,1/30 | 33,1/45 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 | 2000 |
| – передний мост | Неведущий, портального типа | Неведущий, портального типа |
| Скорость движения, км/ч: | 5,39-23,86 | 5,39-23,86 |
| Число передач: |  |  |
| — переднего хода | 6 | 6 |
| — заднего хода | 6 | 6 |
| Масса трактора, эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой) | 2340 | 2340 |
| Масса трактора, эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой) | 2440 | 2440 |
| Агротехнический просвет, мм, не менее | 450 | 450 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 380 | 380 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 | 0,5 |
| База трактора, мм | 2500 | 2500 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 1000 | 1500 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 245 [180] | 241 [177] |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | **AGROMASH 30SSh** | **AGROMASH 50SSh** |
| Tractor type | Multipurpose tool carrier, wheeled | Multipurpose tool carrier, wheeled |
| Engine | Four-cycle two-cylinder air-cooled diesel engine D120 | Four-cycle three-cylinder air-cooled diesel engine D130 |
| Engine service power, kW/hp | 22,1/30 | 33,1/45 |
| Rate of crankshaft rotation, r/min | 2000 | 2000 |
| – front axle | non-driving, portal axle | non-driving, portal axle |
| Running speed, kmh: | 5,39-23,86 | 5,39-23,86 |
| Number of gears: |  |  |
| – forward speed | 6 | 6 |
| – backward speed | 6 | 6 |
| Operating weight (without ballast and a load platform)) | 2340 | 2340 |
| Operating weight (with ballast and a load platform) | 2440 | 2440 |
| Agrotechnical clearance, mm | 450 | 450 |
| Minimum clearance, mm | 380 | 380 |
| Vehicle wading depth, m | 0,5 | 0,5 |
| Tractor base, mm | 2500 | 2500 |
| Carrying capacty of the platform, kg | 1000 | 1500 |
| Specific fuel consumption with operating power, g/(kW∙h)[g/(hp.∙h)] | 245 [180] | 241 [177] |
| Exterior dimensions, mm |  |  |
| – width (minimum wheel tread) | 1450 | 1450 |
| – length | 4190 | 4190 |
| – height: | 2570 | 2630 |
| Rate of rotation PTO shaft, r/min | 540 | 540 |

Габаритные размеры , мм |  |  |
| – ширина (при минимальной колее) | 1450 | 1450 |
| – длина | 4190 | 4190 |
| – высота: | 2570 | 2630 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 |