### [Фронтальное погрузочное оборудование- ковш основной](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплектация** | **АГРОМАШ 30ТК** | **АГРОМАШ 50ТК** | **АГРОМАШ 60ТК** |
| Модель | ПУМ-3.01; ПУМ 3.02 | ПУМ-3.01; ПУМ-3.02; ПУМ-3.03; ПУМ-3.04 | ПУМ-3.03; ПУМ-3.04; ПУМ-3.07; ПУМ-3.8 |
| Вместимость ковша, м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Грузоподъемность, т | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

### [Щеточное оборудование с механическим приводом с поливом](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплектация** | **АГРОМАШ 30ТК** | **АГРОМАШ 50ТК** | **АГРОМАШ 60ТК** |
| Модель | ПУМ 3.02 | ПУМ 3.02 | ПУМ-3.04 |
| Ширина рабочей зоны, м | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Диаметр щетки по ворсу, мм | 550 | 550 | 550 |
| Масса, кг | 810 | 810 | 810 |
| Емкость бака для химреагентов, л | 500 |  |  |

### [Щеточное оборудование с гидравлическим приводом с поливом](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплектация** | **АГРОМАШ 30ТК** | **АГРОМАШ 50ТК** | **АГРОМАШ 60ТК** |
| Модель |  | ПУМ 3.05 | ПУМ-3.04 |
| Ширина рабочей зоны, мм |  | 1,6 | 1,6 |
| Диаметр щетки по ворсу, мм |  | 550 | 550 |

### [Щеточное оборудование с гидравлическим приводом без полива](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплектация** | **АГРОМАШ 30ТК** | **АГРОМАШ 50ТК** | **АГРОМАШ 60ТК** |
| Модель |  | ПУМ 3.06 |  |
| Ширина рабочей зоны, м |  | 1,6 | 1,6 |
| Диаметр щетки по ворсу, мм |  | 550 | 550 |
| Масса, кг |  | 180 | 180 |

### [Front loading equipment – main bucket](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/?lang=en)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **AGROMASH 30TK** | **AGROMASH 50TK** | **AGROMASH 60TK** |
| Model | PUM-3.01; PUM 3.02 | PUM-3.01; PUM-3.02; PUM-3.03; PUM-3.04 | PUM-3.03; PUM-3.04; PUM-3.07; PUM-3.8 |
| Bucket capacity, m³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Maximum unloading height, m | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Carrying capacity, t | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

### [Mechanically-operated brushes used with watering](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/?lang=en)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **AGROMASH 30TK** | **AGROMASH 50TK** | **AGROMASH 60TK** |
| Model | PUM 3.02 | PUM 3.02 | PUM 3.04 |
| Operating area width, m | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Brush diameter with the pile, mm | 550 | 550 | 550 |
| Weight, kg | 810 | 810 | 810 |
| Chemical reagent tank capacity, l | 500 |  |  |

### [Hydraulically-operated brushes used with watering](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/?lang=en)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **AGROMASH 30TK** | **AGROMASH 50TK** | **AGROMASH 60TK** |
| Model |  | PUM 3.05 | PUM 3.04 |
| Operating area width, m |  | 1,6 | 1,6 |
| Brush diameter with the pile, mm |  | 550 | 550 |

### [Hydraulically-operated brushes used without watering](http://agromh.com/pogruzochno-uborochnye-mashiny/?lang=en)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **AGROMASH 30TK** | **AGROMASH 50TK** | **AGROMASH 60TK** |
| Model |  | PUM 3.06 |  |
| Operating area width, m |  | 1,6 | 1,6 |
| Brush diameter with the pile, mm |  | 550 | 550 |
| Weight, kg |  | 180 | 180 |