**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение щитка** | **Номинальный ток щитка, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩКН II-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН II-40Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН II-40Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН II-50Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 50 | 63 | 1x16+1x25+1x32 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН II-50Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 50 | 63 | 2x25+1x32 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН II-Сч/З УХЛ4 | – | – | 2x16+1x25 | [2](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/2.png) |
| ЩКН II-Сч/3/1 УХЛ4 | – | – | 2x16+1х25(УЗО) | [3](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/3.png) |
| ЩКН II-32Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 32 | 40 | 1x10+3x16 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН II-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН II-50Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН II-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН II-Сч/4/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+1х16+1х25+1х25(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/5.png) |
| ЩКН II-Сч/5/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+2х16+1х25+1х25(УЗО) | [6](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/6.png) |
| ЩКН4-II-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН4-II-40Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН4-II-Сч/З УХЛ4 | – | – | 2x16+1x25 | [2](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/2.png) |
| ЩКН4-II-Сч/3/1 УХЛ4 | – | – | 2х16+1х25(УЗО) | [3](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/3.png) |
| ЩКН4-II-32Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 32 | 40 | 1x10+3x16 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН4-II-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН4-II-Сч/4/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+2х16+1х25+1х25(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/5.png) |
| ЩКН4-II-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [35](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/35.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ЩКН II-50Д(30)/Сч/4 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса II, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА, с электронным счетчиком, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4.

 ЩКН4-II-Сч/З/1 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса II, с вводом через индукционный счетчик электроэнергии и тремя однофазными группами, защищаемыми 2-мя автоматическими выключателями и 1-м УЗО, климатического исполнения УХЛ4.