**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение щитка** | **Номинальный ток щитка, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** | | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩКН5-32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 32 | 40 | | 2х16+1х25(УЗО) | [19](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/19.png) |
| ЩКН5-50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1х16+1х25+1х32(УЗО) | [19](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/19.png) |
| ЩКН5-50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | | 2х16+1х25+1х32(УЗО) | [20](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/20.png) |
| ЩКН5-50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 63 | | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) | [21](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/21.png) |
| ЩКН5-50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | [22](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/22.png) |
| ЩКН5-50В/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1х10+2х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | [23](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/23.png) |
| ЩКН5-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 | | 2x16+1x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКН5-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | | 2x16+1x25+1x32 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/5 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1x10+2x16+2x25 | [24](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/24.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/6 УХЛ4 | 50 | 63 | | 2x10+2x16+2x25 | [25](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/25.png) |
| ЩКН5-40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 40 | 50 | | 2х16+1х25+1х16(УЗО) | [26](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/26.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | | 2х16+1х25+1х25(УЗО) | [26](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/26.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | [27](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/27.png) |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | | 1х10+2х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | [28](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/28.png) |
| 3ЩКН-40А/Сч/9/3+1 УХЛ4 | 40 | 50 | | 2х16+2х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) /2х16+1х32(УЗО)/(1х16+1х25) +1 линия 3x16 | [29](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/29.png) |
| ЗЩКН-40А/Сч/6/2+1 УХЛ4 | 40 | 50 | | 1х10+1х16+1х25+1х32+ 1х25(УЗО)+1х32(УЗО)+ 1 линия 3x16 | [30](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/30.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**  По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. | | | | | |

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ЩКН5-50Д(100)/Сч/3 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса I, с УЗО на вводе на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиком, с тремя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4.

 ЗЩКН-40А/Сч/6/2+1 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток трехфазный учетно-групповой, класса I с автоматическим выключателем на вводе, на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из которых защищены УЗО, и одной трехфазной, климатического исполнения УХЛ4.