**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнения щитка** | **Номинальный ток щитка, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых сетей, А** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩКУ7-32Д(30)/Сч/3 УХЛ4 | 32 | 40 | 2х16+1х25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКУ7-40Д(100)/Сч/3 УХЛ4 | 40 | 50 | 1х16+2х25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКУ7-50Д(100)/Сч/3 УХЛ4 | 50 | 63 | 2х25+1х32 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКУ7-32Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 32 | 40 | 1х10+3х16 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКУ7-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1х10+2х16+1х25 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКУ7-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2х16+1х25+1х32 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКУ7-Сч/3/1 УХЛ4 | – | – | 2х16+1х25(УЗО) | [3](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/3.png) |
| ЩКУ7-Сч/4/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+1х16+1х25+1х25(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/5.png) |
| ЩКУ7-Сч/5/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+2х16+1х25+1х25(УЗО) | [6](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/6.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**  По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. | | | | |

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ЩКУ7-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса II, учетно-групповой, с УЗО на вводе на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4.

 ЩКУ7-Сч/5/1 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса II, учетно-групповой, с пятью однофазными группами, одна из них защищена УЗО, климатического исполнения УХЛ4.