|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка** | **Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру)** | | | **Число квартир** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 4 | [1](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/1.png) |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 4 | [1](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/1.png) |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 3 | [2](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/2.png) |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 3 | [2](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/2.png) |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х1б+1х1б(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 2 | [3](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/3.png) |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 2 | [3](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/3.png) |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) | | | 4 | [4](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/4.png) |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) | | | 4 | [4](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/4.png) |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) | | | 3 | [5](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/5.png) |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) | | | 3 | [5](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/5.png) |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) | | | 2 | [6](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/6.png) |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) | | | 2 | [6](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/6.png) |
| ЩЭУГ-4х40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2x16+2x25 | | | 4 | [7](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/7.png) |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | | | 4 | [7](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/7.png) |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | | | 4 | [7](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/7.png) |
| ЩЭУГ-Зх40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2х16+2х25 | | | 3 | [8](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/8.png) |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | | | 3 | [8](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/8.png) |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | | | 3 | [8](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/8.png) |
| ЩЭУГ-2х40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2x16+2x25 | | | 2 | [9](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/9.png) |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4 УХЛ 4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | | | 2 | [9](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/9.png) |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | | | 2 | [9](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/9.png) |
| ЩЭУГ-4х32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 | | | 4 | [10](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/10.png) |
| ЩЭУГ-Зх32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 | | | 3 | [11](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/11.png) |
| ЩЭУГ-2х32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 | | | 2 | [12](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/12.png) |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) | | | 4 | [13](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/13.png) |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) | | | 3 | [14](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/14.png) |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) | | | 2 | [15](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/15.png) |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32(УЗО) | | | 4 | [16](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/16.png) |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16 1х25+1х32(УЗО) | | | 3 | [17](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/17.png) |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х32(УЗО) | | | 2 | [18](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/18.png) |
| ЩЭУГ-4х32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 | | 2х16+1х25(УЗО) | | 4 | [19](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/19.png) |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 | | 1х16+1х25+1х32(УЗО) | | 4 | [19](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/19.png) |
| ЩЭУГ-Зх32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 | 2х16+1х25(УЗО) | | | 3 | [20](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/20.png) |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х32(УЗО) | | | 3 | [20](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/20.png) |
| ЩЭУГ-2х32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 | 2х16+1х25(УЗО) | | | 2 | [21](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/21.png) |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х32(УЗО) | | | 2 | [21](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/21.png) |
| ЩЭУГ-3х50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 3 | [22](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/22.png) |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 2 | [23](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/23.png) |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | | | 3 | [24](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/24.png) |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | | | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | 2 | [25](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/25.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**  1. Все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка) (условное обозначение разработки ЩЭУГ), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭУГ2).  2. По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. | | | | | | |

**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ЩЭУГ-4х50д(100)/Сч/4/2 УХЛ4:- Щиток этажный учетно-распределительно-групповой, встраиваемый в нишу, с аппаратом для защиты и отключения питающей цепи (стояка), на 4 квартиры, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, в том числе с двумя УЗО в группе, климатического исполнения УХЛ4.

 ЩЭУГ2-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4:- Тот же, но без аппарата защиты и отключения питающей цепи (стояка).