**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка** | **Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру)** | **Число квартир** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩЭН5-2х32А УХЛ4 | 40 | – | 2 | [37](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/37.png) |
| ЩЭН5-3х32А УХЛ4 | 40 | – | 3 | [36](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/36.png) |
| ЩЭН5-4х32А УХЛ4 | 40 | – | 4 | [35](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/35.png) |
| ЩЭН5-5х32А УХЛ4 | 40 | – | 5 | [38](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/38.png) |
| ЩЭН6-6х32А УХЛ4 | 40 | – | 6 | [50](http://signalrp.ru/catalog/sche/images/50.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**  1. Все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка) (условное обозначение разработки ЩЭН5), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭН6).  2. По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. | | | | |