|  |  |
| --- | --- |
| **Частота опроса, Гц** | 1 или 100 |
| **Диапазон длин волн, нм** | от 1500 до 1600 |
| **Число оптических каналов** | 1, 4, 8 |
| **Число датчиков на канал, не более** | 25 |
| **Разрешение, пм** | 1,0 |
| **Погрешность измерения длины волны, пм** | ±2,0 |
| **Оптический разъем** | FC/APC |
| **Связь** | Ethernet |
| **Рабочий диапазон температур, °C** | От +10 до +40 |
| **Условия работы, влажность, %** | От 0 до 90, без конденсата |
| **Напряжение питания постоянного тока, В** | 11-36 |
| **Номинальная потребляемая мощность, Вт** | 40 |
| **Габариты, мм** | 155х125х275 |
| **Вес, кг** | 4 |