|  |  |
| --- | --- |
| **Частота опроса, Гц** | 10000 |
| **Диапазон длин волн, нм** | От 1539,9 до 1543,1От 1546,3 до 1549,5От 1552,7 до 1555,9От 1559,2 до 1562,4 |
| **Число оптических каналов** | 1, 2, 4 |
| **Число датчиков на канал, не более** | 4 |
| **Разрешение, пм** | 25\*10-3 |
| **Погрешность измерения длины волны, пм** | ±50 |
| **Оптический разъем** | FC/APC |
| **Связь** | Ethernet |
| **Рабочий диапазон температур, °C** | от +10 до +40 |
| **Условия работы, температура, °C** | от 0 до +50 |
| **Напряжение питания, В** | 100-240 |
| **Номинальная потребляемая мощность, Вт** | 300 |
| **Габариты, мм** | 450х180х370 |
| **Вес, кг** | 12 |