|  |  |
| --- | --- |
| **Частота опроса, Гц** | 1 или 100 |
| **Диапазон длин волн, нм** | от 1520 до 1580 (для 1 Гц)  от 1500 до 1600 (для 100 Гц) |
| **Число оптических каналов** | 1, 2, 4 |
| **Число датчиков на канал, не более** | 25 |
| **Разрешение, пм** | 1 (для 1 Гц)  5 (для 100 Гц) |
| **Погрешность измерения длины волны, пм** | ±2 (для 1 Гц) ±10 (для 100 Гц) |
| **Оптический разъем** | FC/APC |
| **Связь** | Ethernet |
| **Рабочий диапазон температур, °C** | от -20 до +60 |
| **Условия работы, влажность, %** | от 0 до 90 без конденсата |
| **Напряжение питания постоянного тока, В** | 11-36 |
| **Номинальная потребляемая мощность, Вт** | 20 |
| **Габариты, мм** | 285х215х95 |
| **Вес, кг** | 4 |