|  |  |
| --- | --- |
| **Коэффициент отражения, %** | 2 - 99 |
| **Ширина на полувысоте, нм** | 0,1 - 3 |
| **Диапазон длин волн, нм** | 700 - 2000 |
| **Точность задания длины волны, нм** | <0,3 |
| **Подавление боковых лепестков, дБ** | >9 |
| **Физическая длина ВБР, мм** | 1 – 10 |
| **Покрытие волокна** | Акрилат/Полиимид |
| **Покрытие решетки** | Акрилат/Полиимид |
| **Усилие на разрыв, Н** | >10 |
| **Температурный дипазон, °С** | -20…+85 (акрилат)-200…+350 (полиимид) |