**Технические характеристики станка С20-4Б:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **С20-4Б** | **С20-4Б-М \*** |
|  Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 40-200 | **40-230** |
|  Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 11-65 | **11-110** |
|  Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 700 |
|  Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мин | 6;  9;  11,5 |
|  Количество шпинделей, шт | 4 |
|  Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
|  Посадочный диаметр вала вертикальных шпинделей, мм | 32 |
|  Диаметр вертикальных ножевых головок, мм | 125-160 |
|  Диаметр горизонтальных ножевых головок, мм | 125 |
|  Суммарная мощность электродвигателей, кВт- мощность привода горизонтальных шпинделей, кВт- мощность привода вертикальных шпинделей, кВт- мощность привода подачи, кВт | 13,1\*\*2 × 3,0\*\*\*2 × 3,0\*\*\*1 × 1,1 |
|  Масса станка, нетто, кг | 720 |
|  Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 1380 × 860 × 1340 |

\*     *- модификация по требованию потребителя (за отдельную плату)*

*\*\*  - указана мощность электродвигателей в базовой комплектации.*

*\*\*\*  - возможна установка электродвигателей повышеной мощности (4,0 кВт или 5,5 кВт).*

**Дополнительные опции:**

- Режущий инструмент (фрезы, ножи).

- Приёмный стол (рольганг).

- Система аспирации.

- Оборудование для заточки и шлифовки ножей.

**• Гарантия - 12 месяцев. Гарантия на станину - 36 месяцев!**

**• Любые запчасти и комплектующие в наличии в складской программе.**