**Общие технические характеристики 12-6989**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Грузоподъемность, т, не более | 64 |
| 2 | Масса тары, т |  |
| - при изготовлении  - минимальная, допустимая при эксплуатации | 30-0,5 |
| - минимальная, допустимая при эксплуатации | 28,4 |
| 3 | Объем кузова, м3 | 171 |
| 4 | Расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| 5 | Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм |  |
| 6 | База вагона, мм | 16800±15 |
| 7 | Конструкционная скорость, км/час | 120  120 |
| 8 | Габарит по ГОСТ 9238:                                           - кузова                                           - тележки | 1-Т  02-ВМ |
| 9 | Тип тележки, модель | Тип 2  ГОСТ 9246,   18-100 |
| 10 | Высота от УГР (уровень головки рельса) до оси автосцепки, мм | 1060±20 |
| 11 | Внутренние размеры кузова, мм |  |
| - длина | 21118 |
| - ширина | 2984 |
| - высота | 2727 |