**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр/модель | ГП-400-2 | ГПД-400-2 | ГП-560-2 | ГПД-560-2 |
| Способ управления | Автоматическое микропроцессорное управление |
| Тип стерилизатора | непроходной | проходной | непроходной | проходной |
| Объем камеры, л. | 350 | 350 | 650 | 650 |
| Потребление воды вакуумным насосом, л/цикл | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Потребление воды парогенератором, л/цикл | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Вместимость в стерилизационных корзинах:* 575х280х260 мм
* 575х280х130 мм
 | 33 | 33 | 63 | 63 |