**Типоразмеры пластины опорной KRI-Bar-T:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер | Длина, мм | Код изделия |
| Т200 | 200 | РТМУ 941573.603-12 |
| Т220 | 220 | РТМУ 941573.603 |
| Т240 | 240 | РТМУ 941573.603-01 |
| T260 | 260 | РТМУ 941573.603-02 |
| T280 | 280 | РТМУ 941573.603-03 |
| T300 | 300 | РТМУ 941573.603-04 |
| T320 | 320 | РТМУ 941573.603-05 |
| T340 | 340 | РТМУ 941573.603-06 |
| T360 | 360 | РТМУ 941573.603-07 |
| T380 | 380 | РТМУ 941573.603-08 |
| T400 | 400 | РТМУ 941573.603-09 |
| T420 | 420 | РТМУ 941573.603-10 |
| T440 | 440 | РТМУ 941573.603-11 |

**Набор инструментов для установки пластины опорной KRI-Bar-T:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изображение | Наименование | Код изделия |
|  | Ключ пластины Н6.04  для разворота опорной пластины | РТМУ 942258.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_11.png | Догибатель Н6.11  для коррекции формы опорной пластины | РТМУ 942258.601 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_13.png | Изгибатель пластины Н6.13  для придания формы опорной пластине | РТМУ 942259.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_01.png | Направитель малый Н6.01  для создания туннеля за грудиной, длина 510 мм | РТМУ 942274.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_02.png | Направитель средний Н6.02  для создания туннеля за грудиной, длина 570 мм | РТМУ 942274.620 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_08.png | Шаблон Н6.08  для выбора типоразмера опорных пластин | РТМУ 942329.601 |

**Клинический пример:**

