**Типоразмеры пластины опорной KRI-Bar-P:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер | Длина, мм | Код изделия |
| P180 | 180 | РТМУ 941573.602 |
| P200 | 200 | РТМУ 941573.602-01 |
| P220 | 220 | РТМУ 941573.602-02 |
| P240 | 240 | РТМУ 941573.602-03 |
| P260 | 260 | РТМУ 941573.602-04 |
| P280 | 280 | РТМУ 941573.602-05 |
| P300 | 300 | РТМУ 941573.602-06 |
| P320 | 320 | РТМУ 941573.602-07 |
| P340 | 340 | РТМУ 941573.602-08 |
| P360 | 360 | РТМУ 941573.602-09 |
| P380 | 380 | РТМУ 941573.602-10 |
| P400 | 400 | РТМУ 941573.602-11 |
| P420 | 420 | РТМУ 941573.602-12 |
| P440 | 440 | РТМУ 941573.602-13 |

**Набор инструментов для установки пластины опорной KRI-Bar-P:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изображение | Наименование | Код изделия |
|  | Ключ пластины Н6.04  для разворота опорной пластины | РТМУ 942258.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_11.png | Догибатель Н6.11  для коррекции формы опорной пластины | РТМУ 942258.601 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_13.png | Изгибатель пластины Н6.13  для придания формы опорной пластине | РТМУ 942259.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_01.png | Направитель малый Н6.01  для создания туннеля за грудиной,  длина 510 мм | РТМУ 942274.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_02.png | Направитель средний Н6.02  для создания туннеля за грудиной,  длина 570 мм | РТМУ 942274.620 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_12.png | Ключ стабилизатора Н6.12  для фиксации опорной пластины  стабилизаторами | РТМУ 942317.610 |
| https://www.implants.ru/images/products/instruments/h6_08.png | Шаблон Н6.08  для выбора типоразмера опорных пластин | РТМУ 942329.601 |

**Клинический пример:**

