| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Гарантия | 2 года |
| **Ультразвуковой инструмент** |
|  | Пьезоэлектрический 4-х кристальный излучатель. |
| Частота | 44 кГц. |
| Вес рукоятки | 40 г. |
|  | Рукоятка не имеет наружной ирригационной трубки. |
| Факоиглы | диаметр 1,1; 0,9 мм. |
|  | Технологии малых разрезов. |
| Стерилизация | автоклавирование. |
| **Инструменты аспирации и ирригации** |
| **Витреотом** |
| Максимальная скорость | 2400 рез./мин. |
| Калибр | 20, 23, 25 Ga. |