| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Общий диаметр | 12.5; 13 мм |
| Материал | «Натуральный Желтый» гибкий гидрофобный акрилат |
| Угол наклона элементов гаптики | 5° |
| Дизайн | двояковыпуклая с асферической оптикой |
| Вид гаптики | С- loop |
| Оптический диаметр | 5,5 - 6,0 мм |
| Диоптрийность | +5.0 D до +38.0 D с шагом 1,0 |
| Рефракционный индекс | 1,52 |
| Воздействие YAG лазера | устойчива |
| А-константа | 118,2 |