## Технические характеристики камеры рентгенографической цифровой КРЦ 01 - "ПОНИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип камеры | 2К | 4К | 4КР |
| Напряжение питания, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
| Частота потребляемого тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, Вт, не более | 450 | 450 | 450 |
| Пространственное разрешение, пар линий/мм: в центре рабочего поля, не менее по краям рабочего поля, не менее | 2,5 2,2 | 3,7 3,4 | 4,6 4,2 |
| Контрастную чувствительность, %, не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Динамический диапазон, %, не менее | 400 | 400 | 400 |
| Неравномерность распределения яркости в кадре, % | 15 | 15 | 15 |
| Геометрические искажения изображения, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Время вывода изображения, сек, не более | 2 | 15 | 15 |
| Количество снимков в режиме цикла, шт./мин | 3 | 3 | 3 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры камеры, мм: длина ширина высота | 740 570 740 | 631 568 669 | 495 502 785 |
| Масса камеры, кг, не более | 70 | 70 | 90 |
| Средний срок службы камеры, лет | 5 | 5 | 5 |