## Технические характеристики шкафа для сушки пленок Мистраль–280

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение сети, В | 220±22 |
| Частота потребляемого тока, Гц | 50 |
| Средняя потребляемая мощность, не более Вт | 350 |
| Потребляемая мощность в режиме разогрева, не более Вт | 1000 |
| Температура в опорной точке рабочей камеры при установившемся режиме, °С | 49-51 |
| Время достижения установившегося режима, мин. | 20 |
| Температура наружных поверхностей шкафа, доступных прикосновению, не более °С | Окруж.среды+10 |
| Габаритные размеры шкафа: глубина х ширина х высота, мм | 670х670х1600 |
| Размеры рабочей камеры шкафа: глубина х ширина х высота, мм | 480х500х1100 |
| Масса нетто, кг | 150 |
| Масса брутто, кг | 160 |
| Средний срок службы, лет | 5 |