

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навесные установки | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-10-2,5 У3 | 10 | 2,5 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/2.jpg) | 14 | 19 | 2,5 | 12 | 400х220х500 | 0,044 |
| УКМ58-0,4-20-10 У3 | 20 | 10 | 29 | 38 | 4 | 15 |
| УКМ58-0,4-25-5 У3 | 25 | 5 | 36 | 47 | 10 | 25 |
| УКМ58-0,4-30-10 У3 | 30 | 10 | 43 | 56 | 10 | 25 |
| УКМ58-0,4-35-2,5 У3 | 35 | 2,5 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/3.jpg) | 50 | 65 | 16 | 30 | 500х220х650 | 0,072 |
| УКМ58-0,4-35-5 У3 | 35 | 5 | 50 | 65 | 16 | 30 |
| УКМ58-0,4-40-10 У3 | 40 | 10 | 58 | 75 | 16 | 30 |
| УКМ58-0,4-50-5 У3 | 50 | 5 | 72 | 94 | 25 | 30 |
| УКМ58-0,4-50-10 У3 | 50 | 10 | 72 | 94 | 25 | 30 |
| УКМ58-0,4-50-12,5 У3 | 50 | 12,5 | 72 | 94 | 25 | 30 |
| УКМ58-0,4-54-3,6 У3 | 54 | 3,6 | 77 | 101 | 25 | 30 |
| УКМ58-0,4-60-10 У3 | 60 | 10 | 87 | 113 | 35 | 45 |
| УКМ58-0,4-67-33,3 У3 | 67 | 33,3 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/4.jpg) | 97 | 126 | 35 | 45 | 650х250х800 | 0,13 |
| УКМ58-0,4-75-25 У3 | 75 | 25 | 108 | 141 | 50 | 45 |
| УКМ58-0,4-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | 108 | 141 | 50 | 45 |
| УКМ58-0,4-80-20 У3 | 80 | 20 | 115 | 150 | 50 | 45 |
| УКМ58-0,4-90-15 У3 | 90 | 15 | 129 | 168 | 95 | 45 |
| УКМ58-0,4-100-10 У3 | 100 | 10 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/5.jpg) | 144 | 187 | 95 | 50 | 600х400х600 | 0,37 |
| УКМ58-0,4-110-10 У3 | 110 | 10 | 158 | 205 | 95 | 50 |
| УКМ58-0,4-120-20 У3 | 120 | 20 | 173 | 225 | 95 | 55 |
| УКМ58-0,4-125-25 У3 | 125 | 25 | 180 | 234 | 120 | 65 |
| УКМ58-0,4-125-12,5 У3 | 125 | 12.5 | 180 | 234 | 120 | 65 |
| УКМ58-0,4-125-33,3 У3 | 133 | 33.3 | 192 | 250 | 120 | 75 |
| УКМ58-0,4-150-50 У3 | 150 | 50 | 217 | 282 | 150 | 75 |
| УКМ58-0,4-150-25 У3 | 150 | 25 | 217 | 282 | 150 | 75 |
| УКМ58-0,4-150-37.5 У3 | 150 | 37.5 | 217 | 282 | 150 | 75 |
| УКМ58-0,4-150-12,5 У3 | 150 | 12.5 | 217 | 282 | 150 | 75 |
| УКМ58-0,4-160-20 У3 | 160 | 20 | 231 | 300 | 185 | 75 |
| УКМ58-0,4-175-25 У3 | 175 | 25 | 252 | 327 | 185 | 75 |
| УКМ58-0,4-180-30 У3 | 180 | 30 | 260 | 338 | 185 | 85 |
| УКМ58-0,4-180-20 У3 | 180 | 20 | 260 | 338 | 185 | 85 |
| Напольные установки (1 шкаф) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-200-25 У3 | 200 | 25 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/6.jpg) | 289 | 376 | 2x95 | 85 | 482x425x1510 | 0.31 |
| УКМ58-0,4-200-33,3 У3 | 200 | 33,3 | 289 | 376 | 2x95 | 85 |
| УКМ58-0,4-200-50 У3 | 200 | 50 | 289 | 376 | 2x95 | 85 |
| УКМ58-0,4-225-25 У3 | 225 | 25 | 325 | 407 | 2x95 | 85 |
| УКМ58-0,4-225-37,5 У3 | 225 | 37,5 | 325 | 407 | 2x95 | 85 |
| УКМ58-0,4-233-33,3 У3 | 233 | 33,3 | 336 | 436 | 2x95 | 85 |
| УКМ58-0,4-250-25 У3 | 250 | 25 | 361 | 470 | 2x120 | 100 |
| УКМ58-0,4-268-67 У3 | 268 | 67 | 387 | 503 | 2x120 | 100 |
| УКМ58-0,4-270-10 У3 | 270 | 10 | 389 | 507 | 2x120 | 100 |
| УКМ58-0,4-275-25 У3 | 275 | 25 | 396 | 515 | 2x120 | 100 |
| УКМ58-0,4-300-33,3 У3 | 300 | 33,3 | 433 | 564 | 2x150 | 100 |
| УКМ58-0,4-300-50 У3 | 300 | 50 | 433 | 564 | 2x150 | 100 |
| УКМ58-0,4-300-25 У3 | 300 | 25 | 433 | 564 | 2x150 | 100 |
| УКМ58-0,4-300-30 У3 | 300 | 30 | 433 | 564 | 2x150 | 100 |
| Напольная установка (2-х шкафная) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-333-33,3 У3 | 333 | 33,3 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/7.jpg) | 481 | 625 | 2x185 | 140 | 1002х425х1510 | 0,69 |
| УКМ58-0,4-337,5-37,5 У3 | 337 | 37,5 | 487 | 634 | 2x185 | 140 |
| УКМ58-0,4-350-25 У3 | 350 | 25 | 505 | 658 | 2x185 | 150 |
| УКМ58-0,4-360-30 У3 | 360 | 30 | 520 | 676 | 2x185 | 150 |
| УКМ58-0,4-375-25 У3 | 375 | 25 | 541 | 703 | 2x185 | 160 |
| УКМ58-0,4-380-20 У3 | 380 | 20 | 548 | 712 | 2x185 | 160 |
| УКМ58-0,4-400-25 У3 | 400 | 25 | 577 | 751 | 2x240 | 160 |
| УКМ58-0,4-400-33,3 У3 | 400 | 33,3 | 577 | 751 | 2x240 | 160 |
| УКМ58-0,4-400-50 У3 | 400 | 50 | 577 | 751 | 2x240 | 160 |
| УКМ58-0,4-402-67 У3 | 402 | 67 | 580 | 754 | 2x240 | 160 |
| УКМ58-0,4-425-25 У3 | 425 | 25 | 612 | 795 | 2x240 | 170 |
| УКМ58-0,4-450-50 У3 | 450 | 50 | 650 | 845 | 2 ввода | 170 |
| УКМ58-0,4-500-50 У3 | 500 | 50 | 722 | 939 | 2 ввода | 180 |
| УКМ58-0,4-536-67 У3 | 536 | 67 | 774 | 1005 | 2 ввода | 190 |
| УКМ58-0,4-550-50 У3 | 550 | 50 | 794 | 1033 | 2 ввода | 190 |
| УКМ58-0,4-600-50 У3 | 600 | 50 | 866 | 1127 | 2 ввода | 190 |
| Напольные установки (3-х шкафные) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-603-67У3 | 603 | 67 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/8.jpg) | 870 | 1133 | 2 ввода | 190 | 1520х425х1510 | 1,14 |
| УКМ58-0,4-650-50 У3 | 650 | 50 | 940 | 1220 | 2 ввода | 225 |
| УКМ58-0,4-700-50 У3 | 700 | 50 | 1007 | 1440 | 2 ввода | 235 |
| УКМ58-0,4-800-50 У3 | 800 | 50 | 1152 | 1496 | 2 ввода | 265 |
| УКМ58-0,4-900-50 У3 | 900 | 50 | 1300 | 1690 | 2 ввода | 280 |
| Напольные установки (4-х шкафные ( 2e 2-x щкафные) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-950-50 У3 | 950 | 50 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/9.jpg) | 1375 | 1784 | 4 ввода | 320 | 1002х425х1510  +  1002x425x1510 | 1,4 |
| УКМ58-0,4-1000-50 У3 | 100 | 50 | 1440 | 1872 | 4 ввода | 335 |
| УКМ58-0,4-1150-50 У3 | 1150 | 50 | 1656 | 2152 | 4 ввода | 340 |
| УКМ58-0,4-1200-50 У3 | 1200 | 50 | 1735 | 2254 | 4 ввода | 350 |