**технические характеристики**

**СХ21**

Оптическая система

UIS2 (Universal Infinity System)

Система освещения

Встроенная галогеновая лампа 6В/20Вт, питание от сети 100-240В 50-60Гц

Система фокусировки

Грубая и точная настройка (полный ход: 20мм; шаг точной настройки: 2.5 μм)

Револьверная головка

Четырехгнездная

Столик

120х132мм, один препаратоводитель, диапазон 76мм(Х)х30мм(Y)

Визуальная насадка

Бинокуляр, наклон 30˚, регулировка межзрачкового расстояния от 48 до 75мм

Конденсор

Тип Аббе, N.A. 1.25, с регулировкой высоты конденсора и апертурной ирисовой диафрагмой,

Линзы объектива

Объективы план ахромат с противогрибковым покрытием линз. Увеличение 4х, 10х, 40х, 100х.

Окуляры

Увеличение 10х,поле зрения F.N. 18, противогрибковое покрытие

Методы контраста

Светлое поле, темное поле, фазовый контраст (опция)

Дополнительные аксессуары

Зеркало, окуляры 15х, деревянный ящик для транспортировки, шнур, микрометр, держатель фильтра