**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Значение** | | | |
| Обозначение | **ГКа-25 ПЗ (-05)** | **ГКа-25 ПЗ (-06)** | **ГКа-25 ПЗ (-07)** | **ГПа-10 ПЗ** |
| Объем камеры, л | 20,4 | 20,4 | 21,3 | 10 |
| Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более | 450х690х400 | 450х715х395 | 450х640х400 | 453х718х396 |
| Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более | 246,5х420 | 246,5х420 | 246х450 | 200х280х180 |
| Масса, кг, не более | 46 | 46 | 40 | 44 |
| Мощность, кВт, не более | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Температурный диапазон | 134ºС-5 мин/121ºС-20 мин | | | |
| Время нагрева стерилизатора, мин., не более | 30 | | | |
| Максимальное рабочее давление в  стерилизационной камеры, мПа | 0,22 | | | |
| Непрерывный режим работы, ч, не более | 16 | | | |
| Наработка на отказ, циклов | 1000 | | | |
| Тип камеры | круглая | | | прямоугольная |
| Питание, В/Гц | 220/50 | | | |
| Объем дистиллированной   воды, заливаемой при  первом запуске стерилизатора, л. | 2,75 | | | |
| Сушка | вакуумная сушка с помощью вакуумного насоса | вакуумная сушка с помощью конденсатора | термодинамическая сушка (естественным путем) | вакуумная сушка с помощью конденсатора |