**Кресло-коляска электрическая.**



Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица.

**Технические характеристики.**

Длина в рабочем состоянии, мм – не менее 1050

 не более 1150;

Ширина в рабочем состоянии, мм – не менее 650 не более 670;

Ширина в сложенном состоянии, мм – не менее 360 не более 380;

Высота, мм – не более 930;

Высота в сложенном состоянии, мм – не более 730;

Ширина сиденья, мм – не менее 440 не более 460;

Рама металлическая с лакокрасочным покрытием – наличие;

Сиденье и спинка из нейлоновой ткани – наличие;

Спинка с возможностью складывания – наличие;

Откидные подлокотники – наличие;

Подножки съемные, поворотные – наличие;

Держатели голеней в комплекте – наличие;

Откидные ножные опоры – наличие;

Диаметр передних колес, мм – не более 220;

Диаметр задних колес, мм – не более 320;

Максимальная скорость , км/ч – не более 6;

Регулировка скорости – наличие;

Пробег на полной зарядке, км – не менее 15;

Вес нетто, кг – не более 47;

Грузоподъемность, кг – не менее 100;

Ремень безопасности в комплекте – наличие;

Управление пультом с многопозиционным джойстиком – наличие;

Звуковой сигнал – наличие;

Индикатор уровня заряда батарей – наличие;

Индикатор максимальной скорости – наличие;

Зарядка от сети 220 В – наличие;

Внешнее зарядное устройство в комплекте – наличие.