|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-1» | |
| Назначение | для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств | |
| **Блок управления** | | |
| Максимальное давление в камерах | | 140 мм рт.ст. |
| Таймер | | наличие |
| Время переключения камер манжет | | автоматически |
| Питание от сети переменного тока | | 110-220В/60-50Гц |
| Потребляемая мощность, не более | | 20 ВА |
| Габаритные размеры блока управления | | 240х240х95 мм |
| Масса блока управления, не более | | 3,5 кг |
| Раздельные штуцера пневматических каналов | | наличие (на задней панели) |
|  | | |
| Режимы работы | 1 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 7-ми секционных манжет | |
| 2 режим: «бегущая волна» для 7-ми секционных манжет | |
| 3 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 4-х секционных манжет | |
| 4 режим: «бегущая волна» для 4-х секционных манжет | |
| 5 режим: «перехват» для манжет «голень» или «ступня» (попеременное сдавливание) | |
| 6 режим: «обратная волна» для 7-ми секционных манжет | |
| 7 режим: «перехват» для манжет «стопа – голень» (попеременное сдавливание) | |
| 8 режим: «одновременное сжатие» для 7-ми секционных манжет | |
| 9 режим: «одновременное сжатие» для 4-х секционных манжет | |
| **Манжеты** | | |
| «Черепичное» наложение камер манжет | | наличие |
| Раздельные заменяемые камеры манжет | | наличие |
| Регулировка охвата манжеты «рукав» | | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «сапог» | | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» | | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «комбинезон» | | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Материал камер манжет | | нейлон с полиуретановым покрытием |
| Материал чехла манжет | | ткань полиэфирнохлопковая |
| Длина манжет |  |  |
| «рукав» семисекционная | 820 мм |
| «сапог» семисекционная | 1150 мм |
| «бедра-таз-талия» (4 секц./ 7 секц.) | 730 мм |
| «комбинезон» семисекционная | 1350 мм |
| «пояс» (4 секц./ 7 секц.) | 380 мм/450 мм |
| «голень» однасекционная | 300 мм |
| «ступня» однасекционная | 300 мм |
| Максимальный охват |  |  |
| «рукав» в зоне плеча | 620 мм |
| «сапог» семисекционная универсальная в зоне бедра | 820 мм |
| «бедра-таз-талия» | 1300 мм |
| «комбинезон» | 1300 мм |
| «пояс» | 1300 мм |
| «голень» | 500 мм |
| «ступня» | 350 мм |
| **Комплект поставки \*** | | |
| Манжета «рукав» семисекционная универсальная | | 2 шт. |
| Манжета «сапог» семисекционная универсальная | | 2 шт. |
| Манжета «комбинезон» | | 1 шт. |
| Манжета «бедра-таз-талия» | | 1 шт. |
| Манжета «пояс» | | 1 шт. |
| Блок управления | | 1 шт. |
| Одноразовые штаны для прессотерапии (полукомбинезон) | | 200 шт. |
| \*Комплект поставки может быть изменен по желанию заказчика | | |
| **Общие документы** | | |
| Регистрационное удостоверение | | наличие |
| Декларация о соответствии | | наличие |