|  |  |
| --- | --- |
| Режимы измерения | 1. Измерение температуры тела по температуре лба2. Измерение температуры поверхности |
| Диапазон измерения температуры: | 1. Измерение температуры тела: 35,5…42,0°C ±0,2°C; 32,0…35,5°C и 42,0…42,9°C ±0,3°C 2. Измерение температуры поверхности: 15,0…60,0°C ±1,0°C; 0…15,0 и 60,0…99,0°C ±2,0°С  |
| Наличие световой и звуковой сигнализации  в режиме измерения температуры тела | Цвет дисплея изменяется с зелёного на красный, звуковая сигнализация |
| Разрешающая способность дисплея | 0,1°C |
| Расстояние до измеряемой поверхности | 1…3 см |
| Питание | 3 В, 2 элемента типа ААА |
| Время измерения | 1 сек |
| Индикация разряда элементов питания при напряжении | 2,65 В ±0,1 В |
| Объём памяти измеренных значений | 40 |
| Батарея питания   | типоразмер ААА напряжением 1,5 В |
| Время индикации до автоматического отключения | 15 сек ±2 сек  |
| Условия эксплуатации | Температура: 16…35°СОтн. влажность: 15…85%Атмосферное давление: 70…106 кПа |
| Вес | не более 90 г |