|  |  |
| --- | --- |
| Режимы измерения | 1. Измерение температуры тела по температуре лба2. Измерение температуры поверхности |
| Диапазон измерения температуры: | 1. Измерение температуры тела: 32,0…42,0°C ±0,3°C (режим Body) 2. Измерение температуры поверхности: 0…100°C ±1,0°C (режим Surf) |
| Разрешающая способность дисплея | 0,1°C |
| Расстояние до измеряемой поверхности | 1…2 см |
| Питание | 1,5 В, 1 элемент типа ААА |
| Время измерения | 3 сек |
| Индикация разряда элементов питания при напряжении | 0,9 В ±0,1 В |
| Время индикации до автоматического отключения | 10 сек ±1 сек  |
| Условия эксплуатации | Температура: 10…35°СОтн. влажность: 15…85%Атмосферное давление: 70…106 кПа |
| Габаритные размеры  | длина 158,8 мм, диаметр 36,3 мм |