|  |  |
| --- | --- |
| **Основные технические характеристики АЭ-2** |   |
| **Производительность, л/ч:** | 2 (-10%) |   |
| **Напряжение, В:** | 220 |   |
| **Потребляемая мощность, кВт:** | 1,5 |   |
| **Расход исходной воды, л/ч:** | 20 (±10%) |   |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:** | 305×275×445 |   |
| **Масса, кг:** | 4,8 |   |
| **Гарантийный срок:** | 14 месяцев |   |
| **Температура кожуха защитного, t°C** | 45 |   |
| **Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее** | 4000 |   |
| **Срок эксплуатации:** | Не менее 8 лет |   |