**Сравнительные технические характеристики аквадистилляторов различных производителей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | **Производитель / Модель аквадистиллятора** | | | | |
| **ООО ПФ «Ливам» АЭ-4** | **ООО «Завод ЭМО» ДЭ-4М** | **ПАО «Медоборудование» АДЭа-4 «СЗМО»** | **ООО «Листон»**  **Liston A 1204** | **GFL 2001/4** |
| 1 | Производительность, л/час | **4 (-10%)** | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | **3,0** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Напряжение, В | **220** | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 4 | Род тока | **переменный однофазный** **50 Гц** | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц | переменный однофазный 50 Гц |
| 5 | Количество потребляемой исходной воды, л/час | **30** | 40 | 60 | 70 | 40 |
| 6 | Габариты (ДхШхВ), мм | **255х210х360** | 325х230х518 | 320х252х550 | 280х270х500 | 280х250х490 |
| 7 | Масса, кг | **6,4** | 10,5 | 14,0 | 9,0 | 7,5 |
| 8 | Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см | **2,0-2,2** | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,5 | 2,3 |
| 9 | Температура наружной части °С | **40-45** | 30-35 | 35-40 | 35-40 | 30-35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технические характеристики АЭ-4** | |  |  | |
| **Производительность, л/ч:** | 4 (-10%) |  |  |  |
| **Напряжение, В:** | 220 |  |  |  |
| **Потребляемая мощность, кВт:** | 3,0 |  |  |  |
| **Расход исходной воды, л/ч:** | 30 (±10%) |  |  |  |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:** | 255х210х360  150х95х200 |  |  |  |
| **Масса, кг:** | 6,4 |  |  |  |
| **Гарантийный срок:** | 14 месяцев |  |  |  |
| **Срок эксплуатации:** | Не менее 8 лет |  |  |  |