|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные технические характеристики АЭ-5** |   |  |
| **Производительность, л/ч:** | 5 (-10%) |   |  |  |
| **Напряжение, В:** | 220 |   |  |  |
| **Потребляемая мощность, кВт:** | 3,5 |   |  |  |
| **Расход исходной воды, л/ч:** | 36 (±10%) |   |  |  |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:** | 255х210х360150х95х200 |   |  |  |
| **Масса, кг:** | 6,4 |   |  |  |
| **Гарантийный срок:** | 14 месяцев |   |  |  |
| **Срок эксплуатации:** | Не менее 8 лет |  |  |  |
| **№****п/п** | **Наименование характеристики** | **Производитель / Модель аквадистиллятора** |
| **ООО****ПФ «Ливам»****АЭ-5** | **ОАО «ТЗМОИ»****PHS Aqua 4** | **ООО****«Завод ЭМО»****ДЭ-4М** | **GFL****2001/4** |
| 1 | Производительность, л/час | **5 (-10%)** | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | **3,5** | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Количество потребляемой исходной воды, л/час | **36** | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Габариты (ДхШхВ), мм | **255х210х360** | 255х230х270 | 360х220х660 | 280х250х490 |
| 5 | Масса, кг | **6,4** | 6 | 10 | 7,5 |
| 6 | Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см | **2,0-2,2** | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,3 |
| 7 | Температура наружной части °С | **40-45** | 35-40 | 30-35 | 30-35 |