|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные технические характеристики АЭ-5** | | | | | | |  |  | |
| **Производительность, л/ч:** | | | | | | 5 (-10%) |  |  |  |
| **Напряжение, В:** | | | | | | 220 |  |  |  |
| **Потребляемая мощность, кВт:** | | | | | | 3,5 |  |  |  |
| **Расход исходной воды, л/ч:** | | | | | | 36 (±10%) |  |  |  |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:** | | | | | | 255х210х360  150х95х200 |  |  |  |
| **Масса, кг:** | | | | | | 6,4 |  |  |  |
| **Гарантийный срок:** | | | | | | 14 месяцев |  |  |  |
| **Срок эксплуатации:** | | | | | | Не менее 8 лет |  |  |  |
| **№** **п/п** | **Наименование характеристики** | **Производитель / Модель аквадистиллятора** | | | |
| **ООО** **ПФ «Ливам»** **АЭ-5** | **ОАО «ТЗМОИ»** **PHS Aqua 4** | **ООО** **«Завод ЭМО»** **ДЭ-4М** | **GFL** **2001/4** |
| 1 | Производительность, л/час | **5 (-10%)** | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | **3,5** | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Количество потребляемой исходной воды, л/час | **36** | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Габариты (ДхШхВ), мм | **255х210х360** | 255х230х270 | 360х220х660 | 280х250х490 |
| 5 | Масса, кг | **6,4** | 6 | 10 | 7,5 |
| 6 | Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см | **2,0-2,2** | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,3 |
| 7 | Температура наружной части °С | **40-45** | 35-40 | 30-35 | 30-35 |