## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования температуры нагрева поверхности матраса | 30 - 37 °С |
| Температура срабатывания термоблокировки, не более | 40 °С |
| Отклонение от средней температуры, не более | ± 0,3 °С |
| Угол наклона детского отсека | ±15° |
| **Габариты:** |  |
| Ширина | 530 мм |
| Длина | 900 мм |
| Масса, не более | 50 кг |
| Напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 200 Вт |
| Матрас | гелевый |