|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 1 | 27 | 5·104 | 5 | акт.-инд., клапан ГА-142/2, постоянный |
| 2,50,18 | 27 | 2·105 | 5 | акт.-инд., клапан ГА-163 (на НР пару с искрозащ.), постоянныйламповая, лампа СМ28-4,8 (на НЗ пару) |
| 3 | 36 | 1·104 | 5 | активная, постоянный |
| 0,08 | 150 | 1·106 | 10 | активная, постоянный |
| 0,01 | 5 | 1·106 | 100 | активная, постоянный |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operate mode | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 3.0 | 36 | 1·104 | 5 | resistive, DC |
| 0.08 | 150 | 1·106 | 10 | resistive, DC |
| 0.01 | 5 | 1·106 | 100 | resistive, DC |