|  |
| --- |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТРАКТОРА ТЯГОВОГО ТТУ-800 |
| Базовый трактор | ТТУ-800 |
| Масса эксплуатационная базового трактора | 15400 |
| Габаритные размерытрактора тягового ТТУ-800 , мм: |
| Длина трактора ТТУ-800 | 6800 |
| Ширина трактора ТТУ-800 | 2950 |
| Высота трактора ТТУ-800 | 3860 |
| Двигательтрактора тягового ТТУ-800 : |
| Модель двигателя трактора ТТУ-800 | ЯМЗ-238 НД-5 |
| Тип двигателя трактора ТТУ-800 | дизельный с турбонаддувом. |
| Номинальная мощность. (л.с.) | 300 |
| Предпусковой подогреватель двигателя | ПЖД-30 |
| Система питаниятрактора тягового ТТУ-800 : |
| Вместимость топливного бака трактора ТТУ-800, л | 2х320л |
| Трансмиссиятрактора тягового ТТУ-800 : |
| Ведущие мосты трактора ТТУ-800 | Подмоторный и грузовой, с дифференциалами свободного хода. Отключаемый мост задней грузовой полурамы. |
| Коробка перемены передач трактора ТТУ-800 | Механическая, четырёхрежимная, с гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода. |
| Шинытрактора тягового ТТУ-800 : |
| Тип шин промышленные БЕЛ-26 | Пневматические, камерные |
| Подвескатрактора тягового ТТУ-800 : |
| Подмоторного моста | жёсткая |
| Грузового моста | жёсткая |
| Электрическая систематрактора тягового ТТУ-800 : |
| Напряжение,В | 24 |
| Мощность генератора, кВт | 2 |
| АКБ | 2x12Vx190A/4 |
| КабинаТМ-200 трактора тягового ТТУ-800 : |
| Кабина ТМ-200 трактора ТТУ-800 двухместная просторная, герметизированная, тепло и шумоизоляционная, со встроенным каркасом безопасности, регулируемым тепловым режимом и вентиляцией. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сидение водителя.Кабина ТМ-200 трактора ТТУ-800 отличается современным дизайном, большей степенью остекления. Каркас машины обеспечивает защиту оператора от падающих предметов и при опрокидывании машины. Кабина двухместная, оборудована:-Рулевой колонкой с регулировкой по высоте и углу наклона-Отопителями салона-Передними и задними стеклоочистителями-Фарами освещения, в кол-ве 8 штук-Внутренними и наружными зеркалами-Сидениями оператора с механической подвеской типа «ножницы»,пневмогидравлическим демпфером, в кол-ве 2-х штук с регулировками по высоте и по весу оператора, длине, наклоном спинки-Дверными форточками, в кол-ве 2-х штук-Фиксаторами двери в открытом положении-Пультом управления на 24В-Стеклоомывателем электрическим |
| Тормозная систематрактора тягового ТТУ-800 : |
| Рабочие тормоза трактора ТТУ-800: | Сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
| Стояночный тормоз трактора ТТУ-800: | Колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
| Седельно-сцепное устройствотрактора тягового ТТУ-800 : |
| На задней полураме трактора ТТУ-800 установлено седельно-сцепное устройство.Седельно-сцепное устройство (ССУ 50) или (ССУ 90) |
| Выводы на грузовую полурамутрактора тягового ТТУ-800 : |
| - для 2х контурной тормозной системы- электрическая розетка для полуприцепа |