


**GALS 888 ⁄ Экскаватор-погрузчик равноколесный**



От производителя спецтехники в Китае №1 - **компании HWALLEY**, представляет собой многофункциональную технику, которая может быть оснащена различными вспомогательными средствами для земляных работ, уборки материала, снятия и дробления дорожного покрытия, выравнивания площадки, рытья канав, прокладки трубопроводов и других операций. Эта машина широко используется в сельском хозяйстве, строительстве, прокладке коммунальных канализационных и телекоммуникационных линий, содержании автомобильных дорог — это многофункциональная модель для выполнения нескольких задач одной машиной*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование модели | | GALS 888 |
| Тип шасси | | **Равноколесный** |
| Привод | | **Полный подключаемый** |
| Сдвижная каретка | | **Наличие** |
| Двигатель | **Мощность (кВт)** | **73,5** |
| **Производитель** | **Yuchai** |
| **Модель** | **YC4A105Z-T20** |
| Габаритные размеры | **Длина всей машины (мм)** | **6137±100** |
| **Ширина всей машины (мм)** | **2450±30** |
| **Высота всей машины (мм)** | **3716±50** |
| Вес всей машины (кг) | | **9750±200** |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | | **38±3** |
| Максимальный уклон подъема (°) | | **20±2** |
| Минимальный радиус поворота с внешней стороны переднего колеса (мм) | | **4350** |
| Колесная база (мм) | | **2202±10** |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | | **108** |
| Давление в системе (Мпа) | | **25±1** |
| Ковш фронтальный | **Емкость ковша (м3)** | **1.3±0.05** |
| **Номинальная нагрузка (м3)** | **3500** |
| **Максимальное усилие копания (кН)** | **72.6±3** |
| **Максимальная высота разгрузки (мм)** | **2763±50** |
| **Максимальный вылет разгрузки (мм)** | **828±50** |
| **Время цикла (3 этапа) (сек)** | **9.8** |
| Экскаваторный ковш | **Объем ковша землеройного устройства (м3)** | **0.26±0.01** |
| **Максимальный радиус копания (мм)** | **6606/5480±100** |
| **Максимальная глубина копания (мм)** | **5555/4453±100** |
| **Максимальное усилие копания (кН)** | **65±3** |





**Экскаватор-погрузчик GALS 888 предлагается в следующей комплектации:**

# Комплект поставки гидромолота:

Технические характеристики экскаватора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Переходная плита;**   |  | | --- | | **Управление при помощи рычагов;** | | **Кабина с кондиционером воздуха;** | | **Коробка передач MYF120;** | | **Ведущие мосты AB092F;** | | **Телескопическая рукоять;** | | **Выносные H-образные аутригеры** | | **с боковым смещением;** | | **Система полного привода 4х4;** | | **Гидролиния для гидромолота;** | | **Крабовый ход с функцией** | | **«СЛЕД В СЛЕД».** | |  | |
| **Рукава высокого давления (РВД) – 2 шт.;** |
| **Рабочий инструмент (пика) – 2 шт.;** |
| **Заправочный редуктор;** |
| **Манометр;** |
| **Баллон азотный с переходником;** |
| **Ящик инструментов;** |
| **Инструкция по эксплуатации.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Масса гидромолота (кг)** | **420** |
| **Масса базовой машины (т)** | **6 – 9** |
| **Рабочее давление (бар)** | **118 – 147** |
| **Поток масла (л/мин)** | **50 – 90** |
| **Частота ударов (уд/мин)** | **400 – 800** |
| **Диаметр рабочего инструмента (мм)** | **75** |
| **Длина рабочего инструмента (мм)** | **710** |
| **Энергия удара (Дж)** | **1600** |
| **Давление в азотной камере (Кг/см²)** | **16,5** |

**СРОК ПОСТАВКИ:** в **НАЛИЧИИ**

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:** 100% (либо обсуждаются индивидуально).

**ГАРАНТИЯ:** 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 1500 (тысяча пятьсот) моточасов.

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:**

* Счет-фактура.
* Товарная накладная (ТОРГ 12).
* Акт приема-передачи.
* Копия сертификата соответствия.
* Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации)

**Цена: Экскаватор-погрузчик GALS 888 – 8 000 000 руб.  
 Гидромолот – за 170 000 рублей в ПОДАРОК!**