**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение щитка** | **Номинальный ток щитка, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых сетей, А** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩКУ5-32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25(УЗО) | [19](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/19.png) |
| ЩКУ5-50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x16+1x25+1x32(УЗО) | [19](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/19.png) |
| ЩКУ5-50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32(УЗО) | [20](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/20.png) |
| ЩКУ5-50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25(УЗО)+1x32(УЗО) | [31](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/31.png) |
| ЩКУ5-50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [32](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/32.png) |
| ЩКУ5-50В/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [33](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/33.png) |
| ЩКУ5-32Д(30)/Сч/3 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/1.png) |
| ЩКУ5-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | [4](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/4.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/5 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+2x25 | [24](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/24.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x10+2x16+2x25 | [25](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/25.png) |
| ЩКУ5-40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 40 | 50 | 2x16+1x25+1x16(УЗО) | [26](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/26.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x25(УЗО) | [26](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/26.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [34](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/34.png) |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [35](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/35.png) |
| ЩКУ5-32Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | [36](http://signalrp.ru/catalog/schk/images/36.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса I, учетно-групповой, с УЗО на вводе на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из них защищены УЗО.

 ЩКУ5-50В/Сч/6/2 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса I, учетно-групповой, с автоматическим выключателем на вводе на номинальный рабочий ток 50 А, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из них защищены УЗО.