**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоисполнение** | **Номинальный ток щитка, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** | **Количество и номинальный ток аппаратов групповых сетей, А** | **Cхема (рис. №)** |
| ЩО3-1А-25-6 УХЛ4 | 25 | 32 | 6x16 | [1](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/1.png) |
| ЩО3-1А-32-6 УХЛ4 | 32 | 40 | 3x16+3x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/1.png) |
| ЩО3-1А-40-6 УХЛ4 | 40 | 50 | 6x25 | [1](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/1.png) |
| ЩО3-1А-25-9 УХЛ4 | 25 | 32 | 9x10 | [2](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/2.png) |
| ЩО3-1А-32-9 УХЛ4 | 32 | 40 | 3x10+6x16 | [2](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/2.png) |
| ЩО3-1А-40-9 УХЛ4 | 40 | 50 | 9x16 | [2](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/2.png) |
| ЩО3-1А-32-12 УХЛ4 | 32 | 40 | 12x10 | [3](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/3.png) |
| ЩО3-1А-40-12 УХЛ4 | 40 | 50 | 3x10+9x16 | [3](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/3.png) |
| ЩО3-1А-25-9/1 УХЛ4 | 25 | 32 | 8х10+1х10(УЗО) | [4](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/4.png) |
| ЩО3-1А-32-9/1 УХЛ4 | 32 | 40 | Зх10+5х16+1х16(УЗО) | [4](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/4.png) |
| ЩО3-1А-40-9/1 УХЛ4 | 40 | 50 | 8х16+1х16(УЗО) | [4](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/4.png) |
| ЩО3-1А-25-6/2 УХЛ4 | 25 | 32 | 4x16+2x16(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/5.png) |
| ЩО3-1А-32-6/2 УХЛ4 | 32 | 40 | 2х16+2х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/5.png) |
| ЩО3-1А-40-6/2 УХЛ4 | 40 | 50 | 4х25+2х25(УЗО) | [5](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/5.png) |
| ЩО3-1А-25-3/З УХЛ4 | 25 | 32 | Зх32(УЗО) | [6](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/6.png) |
| ЩО3-1А-32-3/З УХЛ4 | 32 | 40 | Зх40(УЗО) | [6](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/6.png) |
| ЩО3-1А-40-3/З УХЛ4 | 40 | 50 | Зх50(УЗО) | [6](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/6.png) |
| ЩО3-1А-50-24 УХЛ4 | 50 | 63 | 24x10 | [7](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/7.png) |
| ЩО3-1А-50-24/З УХЛ4 | 50 | 63 | 21х10+Зх25(УЗО) | [8](http://signalrp.ru/catalog/scho/images/8.png) |
| **ПРИМЕЧАНИЕ:**По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |