
**ТИПОИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типоисполнение** | **Номинальный ток шкафа, А** | **Номинальный ток вводного аппарата, А** |
| ШУ1-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ2-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ3-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| ШУ4-50А/Сч У1 | 50 | 63 |
| Примечание:  По индивидуальному заказу возможно изготовление различных типоисполнений шкафов. | | |

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты исполнения | ШУ1 | ШУ2 | ШУ3 | ШУ4 |
| Оперативная панель | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Степень защиты | IP54 | IP43 | IP54 | IP43 |

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШКАФА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШУ**

[](http://signalrp.ru/catalog/shu/images/SHEMA_shu.png)

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ**

 ШУ1-50А/Сч У1:- Шкаф учета электроэнергии однофазный, модель 1, номинальный рабочий ток 50 А, со счетчиком, климатического исполнения У1.