### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |
| АОК-78-55  | АОК-78-55М | АОК-78-55К | АОК-78-55КМ |
| Внешний вид: |  |
| Форма | Цилиндрические гранулы | Кольца |
| Цвет | Жёлтый или жёлто-зеленый |  |  |  |
| Размер гранул, мм:  |  |  |  |  |
| Длина, не более | 18 | 18 | - | - |  |  |  |
| Длина, в пределах | - | - | 5-10 | 5-10 |  |  |  |
| Диаметр | 5±1 | 5±1 | - | - |  |  |  |
| Диаметр внутренний, не менее | - | - | 2 | 2 |  |  |  |
| Диаметр внешний, в пределах | - | - | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |  |  |  |

### Characteristics

|  |  |
| --- | --- |
| Parameter | Standard |
| АОК-78-55  | АОК-78-55М | АОК-78-55К | АОК-78-55КМ |
| Appearance: |  |
| Shape | Cylindrical pellets | Rings |
| Color | Yellow or yellow-green  |  |  |  |
| Pellet size, mm: |  |  |  |  |
| Max. length | 18 | 18 | - | - |  |  |  |
| Length range | - | - | 5-10 | 5-10 |  |  |  |
| Diameter | 5±1 | 5±1 | - | - |  |  |  |
| Min. internal diameter | - | - | 2 | 2 |  |  |  |
| Outer diameter range | - | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |  |  |  |