**АНОДЫ**

| Материал  | Толщина, мм  |   Ширина, мм |  Длина, мм  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
|  Серебро | 2 | 10 | 50 | 150 | 100 | 990 |
| Золото | 0,1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 300 |
| Платина | 0,5 | 4 | 95 | 105 | 195 | 205 |
| Палладий | 2 | 4 | 95 | 105 | 195 | 205 |
| Иридий | 4 | 10 | 80 | 150 | 100 | 200 |
| БиметаллПлатина/титан | 0,5 | 1,5 | 30 | 250 | 300 | 720 |

| Metal | Thickness, mm  |   Width, mm |  Length, mm  |
| --- | --- | --- | --- |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Silver (Ag) | 2 | 10 | 50 | 150 | 100 | 990 |
| Gold (Au) | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 300 |
| Platinum (Pt) | 0.5 | 4 | 95 | 105 | 195 | 205 |
| Palladium (Pd) | 2 | 4 | 95 | 105 | 195 | 205 |
| Иридий (Ir) | 4 | 10 | 80 | 150 | 100 | 200 |
| Bimet. Pt/Ti | 0.5 | 1.5 | 30 | 250 | 300 | 720 |