|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕНКЛАТУРА ШТАМПОВОК** | | |
| **Тип штамповок** | **Размеры, мм** | **Масса, кг** |
| Штампованные заготовки фланцев по ГОСТ 12821-80; 12820-80 | Диаметр до 460;  Высота до 590 | 0,15 – 90 кг на штамповочных молотах   5 – 300 кг на гидравлических прессах |
| Детали запорной арматуры |
| Ступенчатые валы |
| Зубчатые колеса |
| Шестерни |
| Диски |
| Кольца |
| Звездочки |
| Втулки, звенья гусениц |
| Крепежные заготовки по ГОСТ 7798; 7796; 5915 |
| Чалочные крюки |
| Прочие детали |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type of stampings** | **Dimensions, mm** | **Weight, kg** |
| Stamped flange workpiece as per GOST 12821-80; 12820-80 | Diameters up to: 460;  height up to: 590 | 0,15 – 90 kg if made on stamping hammers    5 – 300 kg if made on hydraulic presses |
| Parts of shut-off valves |
| Step-shaped shafts |
| Gear wheel |
| Pinions |
| Discs |
| Rings |
| Star gears |
| Bushings, track links |
| Half-finished fasteners as per GOST 7798; 7796; 5915 |
| Pulling hooks |
| Other parts |