

Напольные установки (1 шкаф)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКМ58-0,4-20-10 У1 | 20 | 10 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/10.jpg) | 29 | 38 | 4 | 45 | 512х460х1644 | 0,39 |
| УКМ58-0,4-30-10 У1 | 30 | 10 | 43 | 56 | 10 | 45 |
| УКМ58-0,4-50-25 У1 | 50 | 25 | 72 | 94 | 25 | 45 |
| УКМ58-0,4-50-12,5 У1 | 50 | 12,5 | 72 | 94 | 25 | 45 |
| УКМ58-0,4-50-10 У1 | 50 | 10 | 72 | 94 | 25 | 45 |
| УКМ58-0,4-50-5 У1 | 50 | 5 | 72 | 94 | 25 | 45 |
| УКМ58-0,4-60-10 У1 | 60 | 10 | 87 | 113 | 35 | 50 |
| УКМ58-0,4-67-33,3 У1 | 67 | 33,3 | 97 | 126 | 35 | 50 |
| УКМ58-0,4-75-37,5 У1 | 75 | 37,5 | 108 | 141 | 50 | 55 |
| УКМ58-0,4-75-25 У1 | 75 | 25 | 108 | 141 | 50 | 55 |
| УКМ58-0,4-75-15 У1 | 75 | 15 | 108 | 141 | 50 | 55 |
| УКМ58-0,4-75-12,5 У1 | 75 | 12,5 | 108 | 141 | 50 | 55 |
| УКМ58-0,4-100-50 У1 | 100 | 50 | 144 | 188 | 95 | 70 |
| УКМ58-0,4-100-33,3 У1 | 100 | 33,3 | 144 | 188 | 95 | 70 |
| УКМ58-0,4-100-25 У1 | 100 | 25 | 144 | 188 | 95 | 70 |
| УКМ58-0,4-100-20 У1 | 100 | 20 | 144 | 188 | 95 | 70 |
| УКМ58-0,4-108-36 У1 | 108 | 36 | 155 | 202 | 95 | 70 |
| УКМ58-0,4-112,5-37,5 У1 | 112,5 | 37,7 | 162 | 211 | 95 | 75 |
| УКМ58-0,4-112,5-12,5 У1 | 112,5 | 12,5 | 162 | 211 | 95 | 75 |
| УКМ58-0,4-125-25 У1 | 125 | 25 | 180 | 234 | 120 | 75 |
| УКМ58-0,4-134-33,3 У1 | 134 | 33,3 | 193 | 252 | 120 | 80 |
| УКМ58-0,4-150-25 У1 | 150 | 25 | 217 | 282 | 150 | 85 |
| УКМ58-0,4-150-37,5 У1 | 150 | 37,5 | 217 | 282 | 150 | 85 |
| УКМ58-0,4-150-50 У1 | 150 | 50 | 217 | 282 | 150 | 85 |
| УКМ58-0,4-167-33,3 У1 | 167 | 33,3 | 241 | 314 | 150 | 85 |
| УКМ58-0,4-180-30 У1 | 180 | 30 | 260 | 338 | 185 | 85 |
| УКМ58-0,4-200-25 У1 | 200 | 25 | 289 | 376 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-200-33,3 У1 | 200 | 25 | 289 | 376 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-200-50 У1 | 200 | 50 | 289 | 376 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-225-25 У1 | 225 | 25 | 325 | 423 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-225-37,5 У1 | 225 | 37,5 | 325 | 423 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-233-33,3 У1 | 233 | 33,3 | 336 | 437 | 2x95 | 90 |
| УКМ58-0,4-250-25 У1 | 250 | 25 | 361 | 470 | 2x120 | 125 |
| УКМ58-0,4-268-67 У1 | 268 | 67 | 387 | 503 | 2x120 | 125 |
| УКМ58 -0,4-275-25 У1 | 275 | 25 | 396 | 514 | 2x120 | 125 |
| УКМ58-0,4-280-20 У1 | 280 | 20 | 404 | 525 | 2x120 | 125 |
| Напольные (2 шкафа) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-300-33,3 У1 | 300 | 33,3 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/11.jpg) | 433 | 564 | 2x150 | 135 | 1032х460х1644 | 0.83 |
| УКМ58-0,4-300-50 У1 | 300 | 50 | 433 | 564 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-300-25 У1 | 300 | 25 | 433 | 564 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-330-30 У1 | 330 | 30 | 475 | 617 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-333-33,3 У1 | 333 | 33,3 | 481 | 625 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-335-67 У1 | 335 | 67 | 481 | 625 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-337,5-37,5 У1 | 337 | 37,5 | 487 | 634 | 2x150 | 135 |
| УКМ58-0,4-350-25 У1 | 350 | 25 | 505 | 658 | 2x185 | 145 |
| УКМ58-0,4-360-30 У1 | 360 | 30 | 520 | 676 | 2x185 | 145 |
| УКМ58-0,4-375-25 У1 | 375 | 25 | 541 | 703 | 2x185 | 145 |
| УКМ58-0,4-400-33,3 У1 | 400 | 33,3 | 577 | 751 | 2x240 | 155 |
| УКМ58-0,4-400-50 У1 | 400 | 50 | 577 | 751 | 2x240 | 155 |
| УКМ58-0,4-402-67 У1 | 402 | 67 | 580 | 755 | 2x240 | 155 |
| УКМ58-0,4-450-50 У1 | 450 | 50 | 650 | 845 | 2 ввода | 165 |
| УКМ58-0,4-500-50 У1 | 500 | 50 | 722 | 939 | 2 ввода | 175 |
| УКМ58-0,4-536-67 У1 | 536 | 67 | 774 | 1 007 | 2 ввода | 175 |
| УКМ58-0,4-550-50 У1 | 550 | 50 | 794 | 1 033 | 2 ввода | 175 |
| УКМ58-0,4-560-40 У1 | 560 | 40 | 808 | 1 050 | 2 ввода | 175 |
| Напольные (3 шкафа) | | | | | | | | | |
| УКМ58-0,4-600-50 У1 | 600 | 50 | [http://www.policond.ru/images/photo.png](http://www.policond.ru/images/k7528/kondensatory/12.jpg) | 866 | 1 127 | 2 ввода | 215 | 1545х460х1644 | 1,24 |
| УКМ58-0,4-603-67 У1 | 603 | 67 | 870 | 1 133 | 2 ввода | 215 |
| УКМ58-0,4-680-40 У1 | 680 | 40 | 979 | 1 273 | 2 ввода | 235 |
| УКМ58-0,4-700-50 У1 | 700 | 50 | 1 007 | 1 440 | 2 ввода | 235 |