|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип преобразователя | Мощность отдаваемая, ВА | Напряжение на выходе, В | Частота, Гц | Габариты, мм | Масса, кг |
| ПОС-25-2с | 25 | 127 | 50 | 217х62х163 | 1,1 |
| ПОС-125ТЧ-2с | 125 | 115 | 400 | 255,5х200х191 | 5,5 |
| ПОС-500Б с рамой 3М1 (3М2) | 500 | 115 | 400 | 296х195х197 | 8 |
| ПОС-1000Б с рамой 3С | 1000 | 120 | 400 | 495х258х198 | 13,7 |
| ПС-400А | 600 | 220 | 50 | 390х236х250 | 17,5 |
| ПТС-250АМ с рамой 3М1 | 250 | 36 (линейное) | 400 | 316,5х253х197 | 7 |
| ПТС-250БМ с рамой 3М1 | 250 | 115 фазное | 400 | 316,5х253х197 | 7 |
| ПТС-1600 с рамой 3Д | 1600 | 120 фазное | 400 | 258,5х596,5х198 | 18 |