|  |
| --- |
| **Серия Golden Line (GL)** |
| **Модели GL** |  **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** |  **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
|  GL-100 |  1009 | 725 | 885x600x655 | 975x840x2180 |  243 |
|  GL-130 |  1348 |  965 |  1190x600x655 | 1280x840x2180 |  281 |
|  GL-170 | 1699 |  1205 | 1535x600x655 | 1625x840x2180 |  319 |
|  GL-200 |  2037 |  1444 | 1840x600x655 | 1930x840x2180 |  371 |

|  |
| --- |
| **Серия Silver Line (SL)** |
| **Модели SL** | **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
| SL-100 |  1009 |  725 |  885x600x655 | 975x790x2180 |  180 |
| SL-130 |  1348 |  965 |  1190x600x655 | 1280x790x2180 |  240 |
| SL-170 |  1699 |  1205 |  1535x600x655 | 1625x790x2180 |  290 |
| SL-200 |  2037 |  1444 |  1840x600x655 | 1930x790x2180 |  330 |

|  |
| --- |
| **Серия Standard (Std)** |
| **Модели Std** | **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
| Std-100 |  995 |  740 | 885x600x720 | 975x790x2180 |  180 |
| Std-130 |  1340 |  995 | 1190x600x720 | 1280x790x2180 |  240 |
| Std-170 |  1765 |  1320 | 1535x600x720 | 1625x790x2180 |  290 |
| Std-200 |  2110 |  1580 | 1840x600x720 | 1930x790x2180 |  330 |