|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия Golden Line (GL)** | | | | | |
| **Модели GL** | **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
| GL-100 | 1009 | 725 | 885x600x655 | 975x840x2180 | 243 |
| GL-130 | 1348 | 965 | 1190x600x655 | 1280x840x2180 | 281 |
| GL-170 | 1699 | 1205 | 1535x600x655 | 1625x840x2180 | 319 |
| GL-200 | 2037 | 1444 | 1840x600x655 | 1930x840x2180 | 371 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия Silver Line (SL)** | | | | | |
| **Модели SL** | **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
| SL-100 | 1009 | 725 | 885x600x655 | 975x790x2180 | 180 |
| SL-130 | 1348 | 965 | 1190x600x655 | 1280x790x2180 | 240 |
| SL-170 | 1699 | 1205 | 1535x600x655 | 1625x790x2180 | 290 |
| SL-200 | 2037 | 1444 | 1840x600x655 | 1930x790x2180 | 330 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия Standard (Std)** | | | | | |
| **Модели Std** | **Общий поток, м3/ч** | **Рециркуляционный поток, м3/ч** | **Рабочая зона, ШхГхВ, мм** | **Габариты, вкл. основание, мм** | **Вес, кг** |
| Std-100 | 995 | 740 | 885x600x720 | 975x790x2180 | 180 |
| Std-130 | 1340 | 995 | 1190x600x720 | 1280x790x2180 | 240 |
| Std-170 | 1765 | 1320 | 1535x600x720 | 1625x790x2180 | 290 |
| Std-200 | 2110 | 1580 | 1840x600x720 | 1930x790x2180 | 330 |